**技术参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 备注 |
| 1 | 无刷防撞圆弧摆闸单通道 | 无刷防撞圆弧摆闸单通道 2台单通道含主机1台，从机1台，共两台，外观尺寸：1200\*200\*980；对射：4对 对射管；标配亚克力摆臂， 单边摆臂外露：350mm |  |
| 2 | 桥式半自动三辊闸标准版 | 电源电压：AC110-220V+\_10%,50HZ，工作环境：室内/室外，工作环境温度：-28-60 摄氏度，额定功率：60W，相对湿度：5%-80%，通行速度：30人/分钟，机械结构平稳运行噪音：32分贝，平均无故障运行次数：500万/次，防水等级：IP54，输入控制信号：开关信号，闸杆长：510mm，闸杆最大承受力：80KG |  |
| 3 | 副箱体 | 1110\*280\*980，和闸机同品牌 |  |
| 4 | 人脸门禁机 | 用户数：15000人，指纹容量：10000枚，面部容量：15000张，记录容量：10万条，显示屏：5寸TP彩屏，通讯方式：TCP/IP、选配WIFI，基础功能：记录查询、Photo ID、带摄像头，使用温度：0℃～45℃，使用湿度：20%RH～80%RH，电源规格：DC12V、3A，尺寸：203\*92\*21.5mm  |  |
| 5 | 人脸门禁机及闸机版 | 屏幕尺寸：7寸，内置内存：16GB，最大分辨率：1280\*720，主频：1.8GHZ，指纹容量：10000枚，运行内存：2GB，人脸容量：10000张，操作系统：Android5.1.1，记录容量：10万，验证方式：人脸、指纹、IC，通讯方式：TCP/IP,WIFI，电源：12V，语言种类：简体中文 |  |
| 6 | 墙面宅面固定支架 | 支架尺寸：89\*149.5MM |  |
| 7 | 闸机版固定支架 | 闸机支架100.4\*94.8\*430mm |  |
| 8 | 磁力锁 | 双门两线拉丝磁力锁（纯铜） |  |
| 9 | 支架 |   |  |
| 10 | 电源 | 180x77x77直流输出:12VDC,5A,实际2.5~3.0A ，设NC/NO输出，可直接控制电锁。设开锁时间在0-11秒，设开门按钮输入 |  |
| 11 | 出门按钮 | 86x86，2850万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用, PC防火材料, |  |
| 12 | 软件 | 时间与安全精细化管理平台以时间管理和安全管理作为专业管理方向，环绕六大维度，结合互联网应用三大核心要素：时间、计算、存储，将生物识别技术融入软硬件，为企业带来高安全、实人化、高效率、智慧规范的全新的组织运营管控体验,三者结合提高平台的企业管理实力,实现企业/单位的精细化运营管理。 全部记录考勤下门禁控制作用开闸，其中两台闸机的2台门禁控制作用控制闸机进出记录考勤、一台做门禁主机数据与人脸门禁机一起也到考勤记录下。投标软件具备软件著作权、软件产品评估证书、外观专利/--提供原厂及各省级工程分点质保授权检测报告及软件原始取得著作权。 |  |
| 13 | 安装及辅材 | 安装要求：1.五楼考勤需和七楼同一网络环境；2.无明线（墙体开槽有桥架的走桥架）3.施工周期3个工作日辅 材：5口千兆交换机；单模或多模光纤160米；六类网线150米；2\*2方电源线200米，PVC管20米等包含所有人工。 |  |
| 14 | 品牌建议 | 建议品牌为: 达实智能、 海康、ZKTeco等 | 以上设备需同一品牌 |